|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suunnitelma-kohteen omis-taja tai haltija | Nimi | | | | | | | | | | | |
|  | Postiosoite | | | | | | | Puhelin virka-aikana kotiin / työhön | | | | |
| Suunnitelma-kohteen käyt-tötarkoitus | Kyseessä on  uudisrakennus  olemassa olevan rakennuksen varustuksen parantaminen  käyttötarkoituksen muutos | | | | | | | Käyttötarkoitus  ympärivuotinen asunto  loma-asunto, käyttöaika       kk  muu, mikä | | | | |
| **Suunnitelma-kohteen sijainti ja vesihuolto** | Kaupunginosa tai kylä | | | Tontin nimi, R:No | | | | | | | Tontin / tilan pinta-ala | |
|  | Rakennuspaikan osoite | | | | | | Mikä vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue | | | | | |
|  | Käyttövesi talouteen otetaan  kaupungin tai vesiosuuskunnan vesijohtoverkosta, nimi  kaivosta  muualta, mistä  Vedenkäyttöpisteet varustettu vesijohdolla  kyllä  ei  Viemäröinti  kyllä  ei | | | | | | | | | | | |
| **Kuivakäymälä** | ei  kyllä, malli / merkki  ,josta virtsa/suotonesteet johdetaan/käsitellään, miten | | | | | | | | | | | |
| Vesikäymälä | Vesikäymälöiden määrä | | Käyttäviä henkilöitä | | | Vesikäymälän tyyppi  tavanomainen  alipaine  vähän vettä käyttävä | | | | | | |
|  | Huuhteluvesi otetaan  samasta kuin käyttövesi  muualta, mistä | | | | | | | | Huuhteluun tarvittava vesimäärä  ( l / käyttökerta) | | | |
| Tiivis jätevesisäiliö | Tiiviiseen jätevesisäiliöön johdetaan  vain käymälävedet  kaikki jätevedet | | | | | Säiliön materiaali | | | Säiliön hyötytilavuus, m3 | | | |
| **Saostuskaivo** | Saostuskaivoon johdetaan  kaikki jätevedet  keittiö- ja pesuvedet  muut jätevedet, mitkä | | | | | Kaivon materiaali | | | Kaivon hyötytilavuus, m3 | | | |
|  |  | | | | |  | | | Osastojen lukumäärä, kpl | | | |
| Jäteveden **puhdistus** | maahan-  imeyttämö | Pinta-ala ja imeytys-  putkiston pituus | | | | Imeytyspinnan ja pohjavesipinnan  korkeusero (≥ 1,0 m) | | | | | | selvitys maa-  peränlaadusta ja pohjavesiolo-suhteista |
|  | maa-  suodattamo  + tehostettu  fosforinpoisto | Pinta-ala ja imeytys-  putkiston pituus | | | | Imeytyspinnan ja pohjavesipinnan  korkeusero (≥ 0,25 m) | | | | | | selvitys maa-  peränlaadusta ja pohjavesiolo-suhteista |
|  | pien-  puhdistamo | Puhdistamotyyppi, malli / merkki | | | | | | | | | | |
|  | saunakaivo  saostuskaivo + saunakaivo  muuten, miten | | | | | | | | | | | |
| Jäteveden **purkupaikka** | Suodatusjärjestelmän tai pienpuhdistamon jälkeen jätevedet  johdetaan omalla maalla olevaan ojaan  johdetaan toisen maalla/rajalla olevaan ojaan (sopimus  imeytetään omalle maalle  imeytetään toisen maalle (sopimus liitteenä) liitteenä) | | | | | | | | | | | |
|  | Etäisyys asuin- tms. rakennuksesta, m | | | | Etäisyys rantaviivasta, m | | | | | Etäisyys naapurin rajasta, m | | |
|  | Etäisyys omasta kaivosta tai  vedenottamosta, m | | | | Etäisyys naapureiden vedenottamosta, m | | | | | Saostuskaivojen etäisyys asuinrakennuksesta, m | | |
| **Lietteen käsittely** | Tiiviin jätevesisäiliön / saostuskaivojen lietteen toimituspaikka | | | | | | | | | | | |
| Toimitettavat liitteet | selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmän rakenteesta ja toimintaperiaatteesta (rakennekuva ja toimintaseloste) | | | | | | | | | | | |
| Allekirjoitus | Paikka ja päivämäärä Suunnittelijan allekirjoitus ja nimenselvennys | | | | | | | | | | | |