|  |  |
| --- | --- |
| Suunnitelma-kohteen omis-taja tai haltija | Nimi      |
|  | Postiosoite      | Puhelin virka-aikana kotiin / työhön      |
| Suunnitelma-kohteen käyt-tötarkoitus | Kyseessä on [ ]  uudisrakennus[ ]  olemassa olevan rakennuksen varustuksen parantaminen[ ]  käyttötarkoituksen muutos | Käyttötarkoitus[ ]  ympärivuotinen asunto[ ]  loma-asunto, käyttöaika       kk[ ]  muu, mikä |
| **Suunnitelma-kohteen sijainti ja vesihuolto** | Kaupunginosa tai kylä       | Tontin nimi, R:No      | Tontin / tilan pinta-ala      |
|  | Rakennuspaikan osoite      | Mikä vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue      |
|  | Käyttövesi talouteen otetaan[ ]  kaupungin tai vesiosuuskunnan vesijohtoverkosta, nimi      [ ]  kaivosta [ ]  muualta, mistä      Vedenkäyttöpisteet varustettu vesijohdolla [ ]  kyllä [ ]  eiViemäröinti [ ]  kyllä [ ]  ei |
| **Kuivakäymälä** | [ ]  ei [ ]  kyllä, malli / merkki      ,josta virtsa/suotonesteet johdetaan/käsitellään, miten       |
| Vesikäymälä | Vesikäymälöiden määrä       | Käyttäviä henkilöitä       | Vesikäymälän tyyppi[ ]  tavanomainen [ ]  alipaine [ ]  vähän vettä käyttävä |
|  | Huuhteluvesi otetaan[ ]  samasta kuin käyttövesi [ ]  muualta, mistä       | Huuhteluun tarvittava vesimäärä( l / käyttökerta)      |
| Tiivis jätevesisäiliö | Tiiviiseen jätevesisäiliöön johdetaan[ ]  vain käymälävedet[ ]  kaikki jätevedet | Säiliön materiaali      | Säiliön hyötytilavuus, m3      |
| **Saostuskaivo** | Saostuskaivoon johdetaan[ ]  kaikki jätevedet[ ]  keittiö- ja pesuvedet[ ]  muut jätevedet, mitkä | Kaivon materiaali      | Kaivon hyötytilavuus, m3      |
|  |  |  | Osastojen lukumäärä, kpl      |
| Jäteveden **puhdistus** | [ ]  maahan-  imeyttämö | Pinta-ala ja imeytys-putkiston pituus      | Imeytyspinnan ja pohjavesipinnankorkeusero (≥ 1,0 m)      | [ ]  selvitys maa-peränlaadusta ja pohjavesiolo-suhteista |
|  | [ ]  maa- suodattamo[ ]  + tehostettu fosforinpoisto | Pinta-ala ja imeytys-putkiston pituus      | Imeytyspinnan ja pohjavesipinnankorkeusero (≥ 0,25 m)      | [ ]  selvitys maa-peränlaadusta ja pohjavesiolo-suhteista |
|  | [ ]  pien- puhdistamo | Puhdistamotyyppi, malli / merkki      |
|  | [ ]  saunakaivo [ ]  saostuskaivo + saunakaivo [ ]  muuten, miten       |
| Jäteveden **purkupaikka** | Suodatusjärjestelmän tai pienpuhdistamon jälkeen jätevedet [ ]  johdetaan omalla maalla olevaan ojaan [ ]  johdetaan toisen maalla/rajalla olevaan ojaan (sopimus [ ]  imeytetään omalle maalle [ ]  imeytetään toisen maalle (sopimus liitteenä) liitteenä) |
|  | Etäisyys asuin- tms. rakennuksesta, m      | Etäisyys rantaviivasta, m      | Etäisyys naapurin rajasta, m      |
|  | Etäisyys omasta kaivosta taivedenottamosta, m      | Etäisyys naapureiden vedenottamosta, m      | Saostuskaivojen etäisyys asuinrakennuksesta, m      |
| **Lietteen käsittely** | Tiiviin jätevesisäiliön / saostuskaivojen lietteen toimituspaikka      |
| Toimitettavat liitteet | [x]  selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmän rakenteesta ja toimintaperiaatteesta (rakennekuva ja toimintaseloste) |
| Allekirjoitus | Paikka ja päivämäärä Suunnittelijan allekirjoitus ja nimenselvennys      |